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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24
23 сентября 2016
с. Зеленое 

Об утверждении Положения об организации освещения улиц на территории Зеленовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Зеленовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов на территории Зеленовского сельского поселения.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном Портале Правительства Республики Крым на странице Бахчисарайского муниципального района bahch.rk.gov.ru в разделе «Органы местного самоуправления» Муниципальные образования района, подраздел Зеленовское сельское поселение
Председатель Зеленовского сельского совета – 
глава администрации Зеленовского

сельского поселения 








В.Н. Грибкова
Приложение 

к Постановлению 
от 23.09.201г.№ 24
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов на территории Зеленовского сельского поселения
Бахчисарайского района Республики Крым
I. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с «Инструкцией по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов» (СН 541-82 Госгражданстроя СССР), СНиП П-4-79 («Естественное и искусственное освещение»), Правилами устройства электроустановок.

II. Основные свето и электротехнические показатели наружных осветительных установок

2.1. Уровень освещения проезжей части улиц, дорог и площадей в населенных пунктах поселения принимается в зависимости от типов дорожных покрытий и интенсивности движения.

Схемой развития и реконструкции электрических сетей с учетом типовых решений производится расчет и выбор светильников, опор, их шага, расстановки и конструктивного исполнения.

2.2. Включение наружного освещения улиц и дорог производится при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк, а отключение - при ее повышении до 10 лк.

2.3. Для освещения улиц, дорог и площадей необходимо применять светильники, предназначенные для уличного освещения. При монтаже установок уличного освещения, допускается применение только однотипных светильников, опор и кронштейнов на одной дороге или на одном проезде.

Светильники следует монтировать в соответствии с проектной высотой подвеса, углом наклона, расстоянием между светильниками и положением относительно освещаемого участка.

Крепление светильников должно быть надежным и исключать возможность произвольного изменения положения светильника в процессе эксплуатации.

2.4. Пункты питания для наружной установки следует монтировать в шкафах согласно выданных технических условий. Шкафы пунктов питания при установке крепятся на высоте, доступной для обслуживания без применения подъемных средств.

Шкафы пунктов питания уличного освещения оборудуются закрывающимися дверьми с запорами, установленными с внутренней стороны. Корпуса металлических шкафов заземляются.

2.5. Управление сетью наружного освещения выполняется по каскадной схеме.

Управление уличным освещением в населенных пунктах поселения предусматривается с помощью фото выключателей или отдельных (индивидуальных) выключателей.

III. Порядок определения расходов электроэнергии

3.1. Для учета электроэнергии и расчета с предприятиями-поставщиками за потребленную электроэнергию во всех пунктах питания, питающих сети уличного освещения, устанавливаются счетчики учета активной энергии.

3.2. Администрацией поселения ежегодно разрабатывается и утверждается график включения и отключения уличного освещения поселения, а также лимит потребления электроэнергии по уличному освещению.

3.3. Контроль за включением и отключением светильников уличного освещения, согласно утвержденного графика, осуществляет Администрация поселения.

3.4. Количество точек уличного освещения определяется на основании утвержденного Администрацией поселения перечня сетей уличного освещения поселения, в котором указано количество светильников, расположенных на улицах и их установленная мощность.

3.5. На основании ежемесячного снятия показаний счетчиков активной энергии производится расчет фактически потребленной электроэнергии.

IV. Нормы потребления и тарифы на электроэнергию

4.1. Нормы потребления электроэнергии устанавливаются в соответствии с Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12.05.1988 № 120 «Указания по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов».

4.2. Тарифы на электроэнергию утверждаются уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством.

V. Организация уличного освещения, финансовое обеспечение и контроль

5.1. Заказчиком на выполнение муниципального заказа на техническое обслуживание, ремонт и строительство сетей уличного освещения выступает Администрация поселения.

5.2. Техническое обслуживание, ремонт и строительство сетей уличного освещения производится путем размещения муниципального заказа. Исполнитель муниципального заказа до формирования бюджета поселения на очередной финансовый год обязан представить в Администрацию поселения план по объему и финансированию работ.

5.3. Инвентаризацию существующих сетей уличного освещения на территории поселения проводит Администрация поселения, при содействии организации, обслуживающей сети уличного освещения.

5.4. Финансовое обеспечение организации уличного освещения осуществляется из бюджета поселения, а также иных источников финансирования.

5.5. Контроль за техническим обслуживанием, ремонтом и строительством сетей уличного освещения осуществляет Администрация поселения.
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